**Wykaz zmian w SWZ w związku ze zmianą ogłoszenia w dniu 26.07.2023**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***LOKALIZACJA ZMIANY*** | ***PRZED ZMIANĄ*** | ***PO ZMIANIE*** |
| SWZ – str. 10/11 | Część 3 zamówienia: TERMOMODERNIZACJA Z OZE (system „zaprojektuj i wybuduj”)  Zadanie polega na szeroko pojętej termomodernizacji z OZE, zaprojektowaniu prac tak by cały system w budynku był spójny i pozwolił na jak największą samowystarczalność energetyczną obiektu. W tramach zadania należy zaprojektować wszystkie urządzenia, uzyskać niezbędne zezwolenia na prace, wykonać audyty energetyczne i efektywności energetycznej przed i po wykonaniu, wykonać założoną termomodernizację z OZE.  W zakresie zadania obejmującego prace termomodernizacyjne budynków DPS i OZE – w tym ocieplenie ścian, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana centralnego ogrzewania i c.w.u., modernizacja źródła ciepła, instalacja dodatkowych kolektorów słonecznych oraz montaż paneli fotowoltaicznych. W zakresie poprawy dostępności komunikacyjnej oraz dostosowania do aktualnych przepisów założono, remont i dostosowanie pomieszczeń sanitarno-higienicznych, przebudowę kuchni wraz ze stołówką. przewiduje się:  1. Ocieplenie wszystkich przegród zewnętrznych – ścian i dachów, wraz z obróbkami blacharskimi, ogniomurów i kominów, daszków nad wejściami, wymianą orynnowania i rur spustowych, przełożenie i uzupełnieniem instalacji odgromowej.  2. Wymianę stolarki zewnętrznej – okien i drzwi, wraz z wymianą parapetów zewnętrznych i niezbędnymi przemurowaniami/zamurowaniami.  3. Modernizacja sieci C.O. i CWU  4. Montaż kolektorów słonecznych (uzupełnienie istniejącej instalacji)  5. Montaż paneli fotowoltaicznych  6. Modernizacja oświetlenia poprzez wymianę opraw i żarówek na typu LED  7. Pompy ciepła (2 przemysłowe)  8. Magazyn energii  9. Wymienniki ciepła (3 szt do wymiany)  10. Magazyn ciepłej wody użytkowej  11. Zawór trójdrożny na odbiorze wody ciepłej  12. Wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej w pionach wraz ze zmiękczaczem wody ciepłej  13. Wymianę tablic elektrycznych.  14. Wymiana okładzin schodów i pochylni  15. Wymiana daszku nad wejściem głównym wraz z orynnowaniem  ***Integralny załącznik – program funkcjonalno-użytkowy wymiany (PFU) -termo*** | Część 3 zamówienia: TERMOMODERNIZACJA Z OZE (system „zaprojektuj i wybuduj”)  Zadanie polega na szeroko pojętej termomodernizacji z OZE, zaprojektowaniu prac tak by cały system w budynku był spójny i pozwolił na jak największą samowystarczalność energetyczną obiektu. W tramach zadania należy zaprojektować wszystkie urządzenia, uzyskać niezbędne zezwolenia na prace, wykonać audyty energetyczne i efektywności energetycznej przed i po wykonaniu, wykonać założoną termomodernizację z OZE.  W zakresie zadania obejmującego prace termomodernizacyjne budynków DPS i OZE – w tym ocieplenie ścian, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana centralnego ogrzewania i c.w.u., modernizacja źródła ciepła, instalacja dodatkowych kolektorów słonecznych oraz montaż paneli fotowoltaicznych. W zakresie poprawy dostępności komunikacyjnej oraz dostosowania do aktualnych przepisów założono, remont i dostosowanie pomieszczeń sanitarno-higienicznych, przebudowę kuchni wraz ze stołówką. przewiduje się:  1. Ocieplenie wszystkich przegród zewnętrznych – ścian i dachów, wraz z obróbkami blacharskimi, ogniomurów i kominów, daszków nad wejściami, wymianą orynnowania i rur spustowych, przełożenie i uzupełnieniem instalacji odgromowej.  2. Wymianę stolarki zewnętrznej – okien i drzwi, wraz z wymianą parapetów zewnętrznych i niezbędnymi przemurowaniami/zamurowaniami.  3. Modernizacja sieci C.O. i CWU  4. Montaż kolektorów słonecznych (uzupełnienie istniejącej instalacji)  5. Montaż paneli fotowoltaicznych  6. Modernizacja oświetlenia poprzez wymianę opraw i żarówek na typu LED  7. Pompy ciepła (2 przemysłowe)  8. Magazyn energii  9. Wymienniki ciepła (3 szt do wymiany)  10. Magazyn ciepłej wody użytkowej  11. Zawór trójdrożny na odbiorze wody ciepłej  12. Instalacja zmiękczania wody ciepłej.  13. Wymianę tablic elektrycznych.  14. Wymiana okładzin schodów i pochylni  15. Wymiana daszku nad wejściem głównym wraz z orynnowaniem  ***Integralny załącznik – program funkcjonalno-użytkowy wymiany (PFU) -termo*** |